[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=BIURO  PROJEKTÓW  ART- PROJEKT
afn=STARGARD  SZCZECIŃSKI  ul.  PARTYZANTÓW  5.
nb=Projekt dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym
ab=ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński
ni=Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ai=ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński
br=ELEKTRYCZNA
nk=Sebastain Nowak	ELEKTRYCZNA
dt=16.09.2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=agregat prądotwórczy 50kVA (kompletny agregat prądotwórczy 50kVA (41kW) wraz z kompletną ramą, zbiornikiem paliwa, tablicą siłowo-sterowniczą, zabudowaną w kompletnej obudowie przystosowanej do montażu na zewnątrz budynku) prod. FOGO lub równoważny	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=beton marki B-17	0
id=2370603	1
jm=m3	060
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.97
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=blacha łącznikowa typu BLO-200N	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=blacha łącznikowa typu BLO-400N	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=blacha łącznikowa typu BLO-50N	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=cement '25'	0
id=1701100	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=207.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=2.4035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=deski grubości 25 mm	0
id=2600614	1
jm=m3	060
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drut wiązałkowy śr. 1.5 mm	0
id=1120603	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania	0
id=1330299	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kabel typu HDGs-3x1,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=kabel typu NHXH-10x2,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kabel typu NHXH-3x4mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kabel typu NHXH-4x70mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=kabel typu NHXH-5x16mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kabel typu NHXH-5x35mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kabel typu NHXH-5x6mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kabel typu NHXH-5x70mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kątownik stalowy 40x40x3 mm	0
id=1100718	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=kątownik stalowy 45x45x5 mm	0
id=1100718	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=klamry budowlane	0
id=1341299	1
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kołki kotwiące systemu E-90 (śruba rozporowa PRSO M10x80)	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=końcówki kablowe CU-70mm2	0
id=7620999	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=koryta kablowe systemowe E90 typu KDSO200H60/3N	0
id=7700599	1
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=koryta kablowe systemowe E90 typu KDSO400H60/3N	0
id=7700599	1
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=koryta kablowe systemowe E90 typu KDSO50H60/3N	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=krawędziaki iglaste	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=lakier asfaltowy czarny	0
id=1512299	1
jm=dm3	066
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=lakier bitumiczny (czarny)	0
id=1412299	1
jm=dm3	066
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna typu KI 60x40mm	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna typu LN 25x16mm	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=łącznik	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=łącznik korytka typu LPOPH60N	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=168

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=papa smołowa	0
id=2301315	1
jm=m2	050
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.016
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płaskownik stalowy 30x6 mm	0
id=1100099	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=pręt stalowy śr. 12 mm	0
id=1101012	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=przewód typu HDGs-3x1,5mm2	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=przewód typu HDGs-3x1,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=przewód typu HDGs-3x2,5mm2	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=przewód typu YDY-3x2,5mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=220.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=2.4035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=584.6338

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=rodzielnica RG-P.POŻ (kompletna szafka kablowa z wyposażeniem zgodnym z dokumentacją projektowną)	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=rozłącznik bezpiecznikowy SPX-000 prod. LEGRAND (lub równoważny innego producenta)	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=rura stalowa ze szwami czarna	0
id=5062999	1
jm=m	040
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=0.288
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.87
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=stal zbrojeniowa śr. 16 mm	0
id=1102113	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=stal zbrojeniowa śr. 20 mm	0
id=1102114	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=szafa SZR (kompletna szafka SZR z wyposażeniem zgodnym z dokumentacją projektowną, dostarczona w komplecnie z agregatem prądotwórczym przez prodecenta)	0
id=7051210	2
jm=kpl.	090
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=szafka kablowa S-WG (kompletna szafka kablowa z wyposażeniem zgodnym z dokumentacją projektowną)	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=4.0534
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=śruba stalowa z nakrętką i podkładką	0
id=6801304	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=śruba typu SGH M6x12	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=336

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=śruba typu SGN M6x12	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=168

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.2611
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=wibromłot	0
id=28810	1
jm=m-g	148
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=wkładki topikowe gG-100A	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=wspornik sufitowy systemowy E90 typu WPCOE800	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Wykonanie pierwszego rozruchu serwisowego agregatu, zaprogramowanie układu SZR	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=wysiegnik systemowy E90 typu WWCTO400	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=zaprawa ogniodporna PROMASTOP TYP-S ZOS	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.134
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1568622117
cw=0	PLN
il=2.4035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 72]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=PRACE ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.7799	0	0.7799
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4065

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 49]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[RMS 40]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 49]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8298

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 63]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 37]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 11]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 54]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2682

[RMS 48]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 7]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 71]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 49]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8298

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 63]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 37]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 11]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 54]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2682

[RMS 48]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 7]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 71]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 49]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 63]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 37]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 11]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 54]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0298

[RMS 48]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 7]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 71]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-05	5	0707-05		1
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 49]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.614

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 63]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 37]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 11]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 54]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0298

[RMS 48]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 71]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-05	5	0707-05		1
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 49]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=5.526

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 63]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 37]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 11]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 54]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2682

[RMS 48]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[RMS 71]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 49]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[RMS 40]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0202	2-01	0704-0202		1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.3223	0	0.3223
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5403

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 49]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4735

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 63]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1805

[RMS 37]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 48]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[RMS 7]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[RMS 71]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 49]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4735

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 63]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1805

[RMS 37]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 48]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[RMS 7]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[RMS 71]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 49]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4735

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 63]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1805

[RMS 37]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 48]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[RMS 7]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[RMS 71]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04	5	0713-04		1
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 49]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0
il=2.225

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 63]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 37]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 48]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 71]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-04	5	0713-04		1
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 49]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0
il=2.225

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 63]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 37]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 48]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 71]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
na=Złącza kablowe typu ZK1a 200 A
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2						0		0

[RMS 49]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2104

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-06	5	1203-06		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2						0		0

[RMS 49]
nz=0.0536	0	0.0536
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4288

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1301-03	5-04	1301-03		1
na=Wykonanie fundamentu żelbetowego (płyta dolna) pod zespoły spalinowo-elektryczne do 125 kVA
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=70.62	0	70.62
np=1
wa=0
wb=0
il=67.4421

[RMS 40]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 2]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 55]
nz=130	0	130
np=1
wa=0
wb=0
il=130

[RMS 56]
nz=135	0	135
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 21]
nz=42	0	42
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 9]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 8]
nz=3.7	0	3.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 30]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 39]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 32]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 63]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 10]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 23]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 12]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1304-05	5-04	1304-05		1
na=Montaż zespołu prądotwórczego 125 kVA na fundamencie stałym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=170.6	0	170.6
np=1
wa=0
wb=0
il=162.923

[RMS 22]
nz=84.7	0	84.7
np=1
wa=0
wb=0
il=84.7

[RMS 41]
nz=26	0	26
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 42]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 60]
nz=7.7	0	7.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 10]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 52]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 30]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 31]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1502-06	5-04	1502-06		1
na=Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego 110 kVA
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=21.89	0	21.89
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9049

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=84
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 49]
nz=0.447	0	0.447
np=1
wa=0
wb=0
il=4.023

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 70]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.205	0	0.205
np=1
wa=0
wb=0
il=1.845

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU - Montaż koryt kablowych w systemie E-90
wa=0
kn=0	0	0
id=86
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	4*50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.0583	0	0.0583
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1354

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	4*50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3616

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-06	5-08	0701-06		1
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.1375	0	0.1375
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5657

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-02	5-08	0701-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=74
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	50+12+12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.1023	0	0.1023
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2296

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=74

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-02	5-08	0705-02		1
na=Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	5*2+10*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.181	0	0.181
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1856

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
na=Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	5+15+18						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.148	0	0.148
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3709

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=76

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
na=Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4412

[RMS 61]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 36]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
na=Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	5+15+18						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5589

[RMS 61]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 36]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=76

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
na=Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 49]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2353

[RMS 61]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 36]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-05	5	0110-05		1
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	3*8						0		0

[RMS 49]
nz=0.467	0	0.467
np=1
wa=0
wb=0
il=11.208

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 35]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 25]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-05	5	0110-05		1
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	14*4						0		0

[RMS 49]
nz=0.467	0	0.467
np=1
wa=0
wb=0
il=26.152

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=58.24

[RMS 35]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=38.08

[RMS 25]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=151.2

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU - Wewnetrzne instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=99
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-03	5	1207-03		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	15+18						0		0

[RMS 49]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=3.366

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 49]
nz=0.0473	0	0.0473
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7095

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 49]
nz=0.0473	0	0.0473
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8514

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	15+18						0		0

[RMS 49]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0395

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	,5*,5*2						0		0

[RMS 49]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.505

[RMS 69]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1205	5	1209-1205		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=15
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 49]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=0
wb=0
il=47.85

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1203	5	1209-1203		1
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=10
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 49]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1201	5	1209-1201		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 49]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=14.96

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-05	5	0715-05		1
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 49]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.04

[RMS 63]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3042

[RMS 37]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1742

[RMS 48]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1196

[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1196

[RMS 71]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1196

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-05	5	0715-05		1
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 49]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 63]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2574

[RMS 37]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1474

[RMS 48]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1012

[RMS 7]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1012

[RMS 71]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1012

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 49]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=2.596

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1474

[RMS 48]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0968

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0968

[RMS 71]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0968

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 49]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=2.596

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1474

[RMS 48]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0968

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0968

[RMS 71]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0968

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 49]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 63]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.242

[RMS 37]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1474

[RMS 48]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[RMS 7]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[RMS 71]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 49]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 63]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.374

[RMS 37]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2278

[RMS 48]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.153

[RMS 7]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.153

[RMS 71]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.153

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	18+41+32						0		0

[RMS 49]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=10.738

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=94.64

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6097

[RMS 48]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4004

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4004

[RMS 71]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4004

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=212
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=212	1	4*26+4*3+4*3+12+3*3+3*3+12+2*3+2*3+12+3+3+12						0		0

[RMS 49]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0
il=25.016

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=220.48

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4204

[RMS 48]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9328

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9328

[RMS 71]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9328

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=22
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	4*2+7*2						0		0

[RMS 49]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-06	5	0401-06		1
na=Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=11.6	0	11.6
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-04	5	1204-04		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	5*2+4*2+5*2						0		0

[RMS 49]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=4.956

[RMS 26]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 72]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 49]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	3+7						0		0

[RMS 49]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 49]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 49]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

