[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Projekt dostosowania ślusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. I Brygady 35 - zakres architektoniczno-budowlany
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=1010PRZEDMIAR ROBÓT1010SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO1010 	PRZEDMIAR
nfn=BIURO PROJEKTÓW "ART-PROJEKT" SPÓŁKA Z O.O.                                                                             
afn=73-110 Stargard Szczeciński                                                                                    ul. PARTYZANTÓW 5
nb=BUDYNEK BIUROWY - ETAP : WYMIANA I DOSTOSOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
ab=STARGARD SZCZECIŃSKI ul. I BRYGADY 35, 
ni=STARGARDZKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SPÓŁKA Z O.O.
ai=73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI ul. I BRYGADY 35
br=BUDOWLANA  - REMONTOWA
nk=Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronisław Wilczyński	
dt=Grudzień 2019 r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT13101310I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 13101310I.1 - Podstawy prawne :1310- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania1310  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych     oraz planowanych kosztów robót budowlanych1310  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym   1310  ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )1310- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 1310  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-1310  użutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z  16.09.2004 r )1310- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004   poz. 959, 1310  116/2004 poz. 1207 ) '13101310I.2 - Podstawy formalne :1310     - Kosztorys opracowano na podstawie :1310       1. Zlecenia  wydanego przez Biuro Projektów "Art-Projekt" Sp. z o.o. Stargard Szczeciński ul. Partyzantów 51310       2. Projekt Budowlany "Projekt dostosowania ślusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku budynku biurowym 1310           zlokalizowanym w Stargardzie przy ul. I Brygady 35" 1310           sporządzonego przez Biuro Projektów "Art-Projekt" Sp. z o.o. Stargard Szczeciński ul. Partyzantów 513101310I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :1310I.3.1 Dane obiektu  wieży transformatorowej :1310          - przeznaczenie                                                              budynek wielokondygnacyjny, biurowy1310          - ilość kondygnacji                                                          91310          - powierzchnia zabudowy                                                450,25 m21310          - powierzchnia użytkowa                                                 3290,92 m21310          - kubatura                                                                        13606,52 m31310          - długość parteru                                                             32,93 m1310          - długość kondygnacji nadziemnych                               33,10 m1310          - szerokość parteru                                                          17,52 m1310          - szerokość kondygnacji nadziemnych                            12,42 m1310          - wysokość kondygnacji w świetle :1310            * piwnic                                                                    2,42m; 2,47 m1310            * parteru                                                       3,23m; 3,28m; 3,17 m 1310            * kondygnacji nadziemnych                                     2,92m; 2,95 m131013101.3.2  W przedmiotowym opracowaniu ujęto roboty budowlane ( w projektowanym zakresie ) :1310          * stanu wykończeniowego :1310            - niezbędne rozbiórki1310            - ścianki działowe z płyt G-K1310            - ślusarka aluminiowa drzwiowa i okienna dla potrzeb oddymiania obiektu1310            - niezbędne roboty malarskie1310         1310II  ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    13101310II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Projektowym z ustaleniami,  normami i przepisami.1310II.3 - Urządzenia i wyposażenie specjalistyczne montować wg zaleceń Inwestora lub wg odrębnych opracowań projektowych,1310        branżowych i ująć w kosztorysach branżowych13101310III  DANE O CENACH :    13101310IV  PODSTAWY WYCENY : 13101310    Kosztorys sporządzono w oparciu o :1310IV.1.1  - właściwe KNR-y1310IV.1.2  - właściwe KNSR-y 1310IV.1.3  - właściwe KNNR-y 1310IV.1.5  - adekwatne opracowania własne1310IV.1.6  - dokumentacja projektowa1310IV.1.7  - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem13101310V  SKŁADNIKI KALKULACJI :                                                            13101310' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, z załącznikami

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1028]
ty=M
na=Beton C 25/30	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1575731040
cw=0	PLN
il=3.2487
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 1027]
ty=M
na=Beton C 8/10	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1575731041
cw=0	PLN
il=0.7946
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 988]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731062
cw=0	PLN
il=0.562

[RMS ZEST 1003]
ty=M
na=Blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1575731041
cw=0	PLN
il=131.1278

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=Cement CEM I "32,50"	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1575731041
cw=0	PLN
il=42.542

[RMS ZEST 986]
ty=M
na=Cement CEM I "32,50"	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1575731041
cw=0	PLN
il=0.045

[RMS ZEST 1014]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1575731042
cw=0	PLN
il=0.1338
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 1011]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1575731042
cw=0	PLN
il=0.0761
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 1032]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym gr. 4 + 4 mm, o odporności ogniowej EI 30, w kolorze istniejących drzwi p.poż, z ościeżnicą, zgodne z dokumentacją projektową	0
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0	1575731042
cw=0	PLN
il=3.008

[RMS ZEST 975]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe, pełne, zewnętrzne, malowane proszkowo, z ościeżnicą, zgodne z dokumentacją projektową	0
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0	1575731042
cw=0	PLN
il=2.081

[RMS ZEST 1033]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne drewniane, pełne, z otworami wentylacyjnymi, z siłownikiem i kontrolą dostępu ( siłownik w oddzielnym opracowaniu SAP i KD ), fabrycznie wykończone, zgodne z dokumentacją projektowa.	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0	1575731042
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1034]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne EI 60 drewniane, pełne, z siłownikiem i kontrolą dostępu ( siłownik w oddzielnym opracowaniu SAP i KD ), fabrycznie wykończone w kolorze istniejąchcych drzwi p.poż., zgodne z dokumentacją projektowa.	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0	1575731043
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 976]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne, pełne o odporności ogniowej EI 30, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone w kolorze istniejących drzwi p.poż., zgodnew z dokumentacja projektową	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0	1575731043
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1051]
ty=M
na=Farba lateksowa do gruntowania systemowa	0
id=1524600	1
jm=dm3	066
ce=0	1575731043
cw=0	PLN
il=60.6214

[RMS ZEST 1052]
ty=M
na=Farba lateksowa nawierzchniowa systemowa	0
id=1524600	1
jm=dm3	066
ce=0	1575731043
cw=0	PLN
il=58.0282

[RMS ZEST 965]
ty=M
na=Farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1575731044
cw=0	PLN
il=23.4411

[RMS ZEST 1021]
ty=S
na=Giętarka do prętów	0
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731063
cw=0	PLN
il=1.8336
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71210

[RMS ZEST 929]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1575731044
cw=0	PLN
il=0.0083

[RMS ZEST 1012]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1575731044
cw=0	PLN
il=0.5479
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=Kit asfaltowo-kauczukowy	0
id=2300302	1
jm=kg	033
ce=0	1575731044
cw=0	PLN
il=126.2784
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302799

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=Klej do płyt gipsowych zwykły	0
id=1740311	2
jm=kg	033
ce=0	1575731044
cw=0	PLN
il=2.53

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=Kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1575731045
cw=0	PLN
il=75.2506

[RMS ZEST 943]
ty=M
na=Kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1575731045
cw=0	PLN
il=23.3394

[RMS ZEST 1008]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731063
cw=0	PLN
il=0.1437
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 1015]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1575731045
cw=0	PLN
il=0.0159
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 1002]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1575731045
cw=0	PLN
il=6.0516

[RMS ZEST 1001]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1575731046
cw=0	PLN
il=2.2435

[RMS ZEST 1026]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1575731046
cw=0	PLN
il=14.784
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300102

[RMS ZEST 944]
ty=M
na=Listwy maskujące	0
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0	1575731046
cw=0	PLN
il=10.8413

[RMS ZEST 1043]
ty=M
na=Łączniki krzyżowe	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1575731046
cw=0	PLN
il=37.7112

[RMS ZEST 1042]
ty=M
na=Łączniki wzdłużne	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1575731047
cw=0	PLN
il=9.4278

[RMS ZEST 1050]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731063
cw=0	PLN
il=1.5644

[RMS ZEST 923]
ty=R
na=Montaż komina	0
id=998	1
jm=r-g	149
ce=950
cw=950	PLN
il=0

[RMS ZEST 879]
ty=R
na=Montaż urządzeń małej architektury - koszy na śmieci	0
id=W	3
jm=kpl.	002
ce=103
cw=103	PLN
il=0

[RMS ZEST 881]
ty=R
na=Montaż urządzeń małej architektury - stolik przy bufecie sezonowym	0
id=W	3
jm=kpl.	002
ce=103
cw=103	PLN
il=0

[RMS ZEST 1053]
ty=M
na=Mydło techniczne	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1575731047
cw=0	PLN
il=8.6043
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534000

[RMS ZEST 1020]
ty=S
na=Nożyce do prętów	0
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731063
cw=0	PLN
il=2.2156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71230

[RMS ZEST 954]
ty=M
na=Ościeżnica drzwi wewnetrznych EI 30 fabrycznie wykończona	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1575731047
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1030]
ty=M
na=Ościeżnica drzwi wewnetrznych EI 60 fabrycznie wykończona	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1575731047
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 989]
ty=M
na=Ościeżnica drzwi wewnętrznych	0
id=1324699	1
jm=szt	020
ce=0	1575731047
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1025]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1575731048
cw=0	PLN
il=10.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 942]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1575731048
cw=0	PLN
il=1.6701

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=Piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1575731048
cw=0	PLN
il=0.7146

[RMS ZEST 1039]
ty=M
na=Płytki cokolikowe gresowe	0
id=2520199	1
jm=m	040
ce=0	1575731048
cw=0	PLN
il=48.7874

[RMS ZEST 1037]
ty=M
na=Płytki gres trudnościeralne, antypoślizgowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1575731049
cw=0	PLN
il=33.9354

[RMS ZEST 924]
ty=M
na=Płyty gipsowo kartonowe wodo i ogniochronne gr. 12.5 mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1575731049
cw=0	PLN
il=63.5189

[RMS ZEST 1022]
ty=M
na=Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 19 mm	0
id=2650513	1
jm=m2	050
ce=0	1575731049
cw=0	PLN
il=3.0624
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2650430

[RMS ZEST 1004]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej gr. 70 mm	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1575731049
cw=0	PLN
il=3.0406

[RMS ZEST 1013]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731063
cw=0	PLN
il=0.2868
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44141

[RMS ZEST 1048]
ty=M
na=Preparat gruntujący systemowy, pod szpachle gipsowe	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1575731050
cw=0	PLN
il=86.0433

[RMS ZEST 1029]
ty=M
na=Pręty stalowe do zbrojenia betonu	0
id=1102399	1
jm=kg	033
ce=0	1575731050
cw=0	PLN
il=389.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101510

[RMS ZEST 1040]
ty=M
na=Profile nośne	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1575731050
cw=0	PLN
il=47.139

[RMS ZEST 1041]
ty=M
na=Profile przyścienne	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1575731050
cw=0	PLN
il=9.924

[RMS ZEST 1019]
ty=S
na=Prościarka do prętów	0
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731064
cw=0	PLN
il=1.6426
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71251

[RMS ZEST 310]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=991	3
jm=r-g	149
ce=0	1575731033
cw=0	PLN
il=631.5287

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=Roboczogodzina	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.17	1575368545
cw=19.17	PLN
il=0

[RMS ZEST 1016]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0	1575731050
cw=0	PLN
il=4.689
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 1017]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji	0
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0	1575731051
cw=0	PLN
il=11.3494
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302199

[RMS ZEST 1007]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731064
cw=0	PLN
il=0.0015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 969]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731064
cw=0	PLN
il=2.2464

[RMS ZEST 941]
ty=M
na=Silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1575731051
cw=0	PLN
il=0.5089

[RMS ZEST 1006]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1575731051
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951310

[RMS ZEST 1005]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1575731051
cw=0	PLN
il=0.0001
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951300

[RMS ZEST 1009]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731064
cw=0	PLN
il=0.0059
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 964]
ty=M
na=Szpachla gipsowa, twarda, systemmowa, zgodna z dokumentacją systemową	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1575731052
cw=0	PLN
il=1313.8223

[RMS ZEST 1036]
ty=S
na=Środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731065
cw=0	PLN
il=3.408

[RMS ZEST 935]
ty=S
na=Środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731065
cw=0	PLN
il=2.1176

[RMS ZEST 930]
ty=M
na=Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1575731052
cw=0	PLN
il=39.2355

[RMS ZEST 987]
ty=M
na=Wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1575731052
cw=0	PLN
il=0.4004

[RMS ZEST 1044]
ty=M
na=Wieszak	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1575731052
cw=0	PLN
il=37.7112

[RMS ZEST 1045]
ty=M
na=Wkręty do płyt gipsowych	0
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0	1575731053
cw=0	PLN
il=1.2901

[RMS ZEST 932]
ty=M
na=Woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1575731053
cw=0	PLN
il=1.1693

[RMS ZEST 934]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1575731065
cw=0	PLN
il=12.942

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=Zaprawa gipsowa	0
id=1740310	2
jm=kg	033
ce=0	1575731053
cw=0	PLN
il=11.33

[RMS ZEST 1035]
ty=M
na=Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych podłogowych	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1575731053
cw=0	PLN
il=379.8239

[RMS ZEST 1038]
ty=M
na=Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1575731053
cw=0	PLN
il=15.6103

[RMS ZEST 933]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=1584
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1589
nu=1.1
cpv=45111300-1
wn=		

[POZYCJA]
id=1852
pd=		Cennik zakładowy		Cennik zakładowy		0
na=Ogrodzenia tymczasowe1310Cena* za 1 mb kompletu: 09? zł /dzień1310Komplet: 09panel, dwie stopy, jedna klamra spinająca1310DANE TECHNICZNE:1310Materiał: 09Stal cynkowana ogniowo1310Długość: 093454 cm1310Wysokość: 092045 mm1310Waga: 0913.6 kg1310Średnica rury pionowej: 0940,0 x 1,25 mm1310Średnica rury poziomej: 0925,0 x 1,25 mm1310Rozmiar oczek: 09100 x 260 mm1310Średnica drutu: 093 mm1310Brama : na zasadzie zdejmowanego panelu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń na 1 kpl. przyjęto :			
wo=1	1	< dł.ogrodzenia w mb.= 43,50 > 1* < ilość dni = 47 > 1.00*< stawka za 1 mb za 1 dzień = ? zł > 1.00*< koszt dowozu = ? zł > 1.00 						

[POZYCJA]
id=1827
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2059-03	AT-02	2059-03		1
mpn=1211
na=Demontaż ślusarki metalowej ze ścianek z płyt gipsowo-kartonowych1310- przyjęto 50% nakładów R I S montażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=2	1	2.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.745	0	1.49*50%
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 934]
nz=0.014	0	0.028*50%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 935]
nz=0.0095	0	0.019*50%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[POZYCJA]
id=1826
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2003-04	2-02	2003-04		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka ścianek z płyt gipsowo-kartonowych1310- przyjęto 50% nakłdów R i S montażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=16.83	1	3,00*(2,91+2,70)						
ko=	Minus otwory konstrukcyjne : 			
wo=-3.2	1	< drzwi > 0.80*2.00*2*-1						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=1.61775	0	3.2355*50%
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0499

[RMS 934]
nz=0.035	0	0.07*50%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4771

[RMS 935]
nz=0.02615	0	0.0523*50%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3564

[POZYCJA]
id=1832
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-04	2-02	1017-04		1
mpn=1211
na=Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielnych szklonych1310- przyjęto 10% nakładów R i S montażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=1.6	1	0.80*2.00*1						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.05	1	1,00*2,05*1						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.042	0	0.42*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1533

[RMS 934]
nz=0.002	0	0.02*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[RMS 935]
nz=0.003	0	0.03*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=1833
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-02	2-02	1017-02		1
mpn=1211
na=Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych1310- przyjęto 10% nakładów R i S montażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=2.05	1	1,00*2,05*1						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=4.1	1	1.00*2.05*2						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.037	0	0.37*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2276

[RMS 934]
nz=0.001	0	0.01*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 935]
nz=0.002	0	0.02*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[POZYCJA]
id=1834
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych jednodzielnych pełnych1310- przyjęto 10% nakładów R i S montażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.081
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=2.081	1	1,01*2,06						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.387	0	3.87*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8053

[RMS 934]
nz=0.005	0	0.05*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[RMS 935]
nz=0.006	0	0.06*10%
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[POZYCJA]
id=1835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-09	4-01	0354-09		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=1	1	1,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.31

[POZYCJA]
id=1836
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow. ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12.331
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=2.081	1	1,01*2,06						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=2.05	1	1,00*2,05*1						
ko=	Piętro III : 			
wo=2.05	1	1.00*2,05*1						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=6.15	1	1.00*2.05*3						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7685

[POZYCJA]
id=1853
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozkucie otworów w ściankach działowych pod osadzenie projektowanych drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.41	1	0,20*2,05*1						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.41	1	0,20*2,05*1						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.779

[POZYCJA]
id=1888
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie istniejącej posadzki z płytek w pom. :1310- 1/1 hall1310- 1/7 komunikacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=33.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=24.81	1	< hall 1/1 - gres > 24,81						
wo=8.46	1	< komunikacja 1/7 - gres > 8,46						

[RMS 310]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6084

[POZYCJA]
id=1903
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z naruszona struktura malarską
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=391.106
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=59.61	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86)						
wo=57.2	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2)						
wo=34.872	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45)						
wo=40.755	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2)						
wo=41.86	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2)						
ko=	Piętro II : 			
wo=38.527	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2)						
wo=25.96	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2)						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=16.874	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2)						
wo=19.765	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2)						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 0						
wo=17.87	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87						
wo=8.46	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46						
wo=6.18	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18						
wo=8.23	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23						
ko=	Piętro II : 			
wo=6.5	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50						
wo=3.198	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.825	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64						
wo=2.42	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=35.9818

[RMS 1053]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6043

[RMS 987]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3442

[RMS 956]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3911

[RMS 933]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1854
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
ko=	Rozebrane ścianki G-K			
wo=1.683	1	3.00*(2.91+2.70)*0,10						
ko=	Minus otwory konstrukcyjne : 			
wo=-0.32	1	< drzwi > 0.80*2.00*2*-1*0,10						
ko=	Gruz ceglany z rozkucia otworów :			
ko=	Piętro II : 			
wo=0.049	1	0,20*2,05*0,12*1						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.049	1	0,20*2,05*0,12*1						
ko=	Gruz z rozbiórki posadzek : 			
ko=	Parter : 			
wo=0.62	1	< hall 1/1 - gres > 24.81*0,025						
wo=0.212	1	< komunikacja 1/7 - gres > 8.46*0,025						
ko=	Farba : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro I : 			
wo=0.089	1	(< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86))*0.0015						
wo=0.086	1	(< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2))*0.0015						
wo=0.052	1	(< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45))*0.0015						
wo=0.061	1	(< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2))*0.0015						
wo=0.063	1	(< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2))*0.0015						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.058	1	(< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2))*0.0015						
wo=0.039	1	(< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2))*0.0015						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.025	1	(< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2))*0.0015						
wo=0.03	1	(< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2))*0.0015						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	(< pom. Nr 1/1 - hall > 0)*0.0015						
wo=0.027	1	(< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87)*0.0015						
wo=0.013	1	(< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46)*0.0015						
wo=0.009	1	(< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18)*0.0015						
wo=0.012	1	(< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23)*0.0015						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.01	1	(< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50)*0.0015						
wo=0.005	1	(< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23)*0.0015						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.004	1	(< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64)*0.0015						
wo=0.004	1	(< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42)*0.0015						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						

[RMS 310]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4768

[RMS 969]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=1855
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 1310- za każdy następny 1 km ( do 15 km )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
ko=	Rozebrane ścianki G-K			
wo=1.683	1	3.00*(2.91+2.70)*0,10						
ko=	Minus otwory konstrukcyjne : 			
wo=-0.32	1	< drzwi > 0.80*2.00*2*-1*0,10						
ko=	Gruz ceglany z rozkucia otworów :			
ko=	Piętro II : 			
wo=0.049	1	0,20*2,05*0,12*1						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.049	1	0,20*2,05*0,12*1						
ko=	Gruz z rozbiórki posadzek : 			
ko=	Parter : 			
wo=0.62	1	< hall 1/1 - gres > 24.81*0,025						
wo=0.212	1	< komunikacja 1/7 - gres > 8.46*0,025						
ko=	Farba : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro I : 			
wo=0.089	1	(< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86))*0.0015						
wo=0.086	1	(< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2))*0.0015						
wo=0.052	1	(< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45))*0.0015						
wo=0.061	1	(< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2))*0.0015						
wo=0.063	1	(< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2))*0.0015						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.058	1	(< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2))*0.0015						
wo=0.039	1	(< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2))*0.0015						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.025	1	(< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2))*0.0015						
wo=0.03	1	(< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2))*0.0015						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00*0.0015						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	(< pom. Nr 1/1 - hall > 0)*0.0015						
wo=0.027	1	(< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87)*0.0015						
wo=0.013	1	(< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46)*0.0015						
wo=0.009	1	(< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18)*0.0015						
wo=0.012	1	(< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23)*0.0015						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.01	1	(< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50)*0.0015						
wo=0.005	1	(< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23)*0.0015						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.004	1	(< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64)*0.0015						
wo=0.004	1	(< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42)*0.0015						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00*0.0015						

[RMS 969]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8064

[POZYCJA]
id=1865
pd=		WKI zeszyt 53/2019(1897 ) - 2.701.01		WKI zeszyt 53/2019(1897 ) - 2.701.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Opłata za składowanie odpadów zawierających gruz na wysypisku i opłata za korzystanie ze środowiska1310- wartość uśredniona
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=4.095
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SST-1.0.0/SST-1.0.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg dostarczonych danych i dokumentacji archiwalnej			
ko=	< dla wyliczenia wagi składowanego gruzu przyjęto przelicznik 1 m*3=1,80; a drewna 1,000 tony >			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
ko=	Rozebrane ścianki G-K			
wo=1.683	1	(3.00*(2.91+2.70)*0.10)*1.00						
ko=	Minus otwory konstrukcyjne : 			
wo=-0.32	1	(< drzwi > 0.80*2.00*2*-1*0.10)*1.00						
ko=	Gruz ceglany z rozkucia otworów :			
ko=	Piętro II : 			
wo=0.089	1	0.20*2.05*0.12*1*1.80						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.089	1	0.20*2.05*0.12*1*1.80						
ko=	Gruz z rozbiórki posadzek : 			
ko=	Parter : 			
wo=1.116	1	(< hall 1/1 - gres > 24.81*0.025)*1.80						
wo=0.381	1	(< komunikacja 1/7 - gres > 8.46*0.025)*1.80						
ko=	Farba : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro I : 			
wo=0.161	1	((< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86))*0.0015)*1.8						
wo=0.154	1	((< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2))*0.0015)*1.8						
wo=0.094	1	((< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45))*0.0015)*1.8						
wo=0.11	1	((< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2))*0.0015)*1.8						
wo=0.113	1	((< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2))*0.0015)*1.8						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.104	1	((< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2))*0.0015)*1.8						
wo=0.07	1	((< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2))*0.0015)*1.8						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.046	1	((< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2))*0.0015)*1.8						
wo=0.053	1	((< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2))*0.0015)*1.8						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00*0.0015*1.8						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	((< pom. Nr 1/1 - hall > 0)*0.0015)*1.8						
wo=0.048	1	((< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87)*0.0015)*1.8						
wo=0.023	1	((< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46)*0.0015)*1.8						
wo=0.017	1	((< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18)*0.0015)*1.8						
wo=0.022	1	((< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23)*0.0015)*1.8						
ko=	Piętro II : 			
wo=0.018	1	((< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50)*0.0015)*1.8						
wo=0.009	1	((< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23)*0.0015)*1.8						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00*0.0015*1.8						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0.008	1	((< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64)*0.0015)*1.8						
wo=0.007	1	((< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42)*0.0015)*1.8						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00*0.0015*1.8						

[ELEMENT 2]
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1598
nu=1.2
cpv=45450000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=1863
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe REI60 z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,50 mm na rusztach metalowych szer. 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.952
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=4.712	1	3,25*1,45						
wo=3.282	1	3.25*1.01						
ko=	Minus otwory konstrukcyjne : 			
wo=-2.972	1	< drzwi > 1.45*2.05*-1						
wo=-2.07	1	< drzwi > 1.01*2.05*-1						

[RMS 310]
nz=2.91	0	2.91
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5903

[RMS 924]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1622

[RMS 1001]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2435

[RMS 1002]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0516

[RMS 927]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9851

[RMS 1003]
nz=44.42	0	44.42
np=1
wa=0
wb=0
il=131.1278

[RMS 929]
nz=0.00282	0	0.00282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 1004]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0406

[RMS 930]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=10.704

[RMS 932]
nz=0.00183	0	0.00183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2066

[RMS 935]
nz=0.0523	0	0.0523
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1544

[POZYCJA]
id=1829
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2059-03	AT-02	2059-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie ościeżnic drzwi EI 30 w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=1	1	1,00						

[RMS 310]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 954]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 936]
nz=11.33	0	11.33
np=1
wa=0
wb=0
il=11.33

[RMS 937]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.53

[RMS 932]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 935]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[POZYCJA]
id=1893
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2011-01	2-02	2011-01		1
mpn=_1211_
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych ognio-wodochronnych, szpachlowany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=24.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=24.81	1	< hall 1/1 - gres > 24,81						

[RMS 310]
nz=1.79	0	1.79
np=1
wa=0
wb=0
il=44.4099

[RMS 924]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5543

[RMS 1040]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=47.139

[RMS 1041]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.924

[RMS 1042]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4278

[RMS 1043]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7112

[RMS 1044]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7112

[RMS 1045]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7939

[RMS 964]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5042

[RMS 930]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=28.5315

[RMS 927]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=63.2655

[RMS 932]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1489

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1164

[RMS 1036]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[POZYCJA]
id=1894
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=1211
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych ognio-wodochronnych, szpachlowany 1310- 2-ga warstwa płyt gipsowo-kartonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=24.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=24.81	1	< hall 1/1 - gres > 24,81						

[RMS 310]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.405

[RMS 924]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8024

[RMS 1045]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4962

[RMS 964]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6683

[RMS 932]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0744

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1985

[RMS 1036]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2977

[ELEMENT 2]
na=Stolarka, ślusarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1837
nu=1.3
cpv=45421000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=1839
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-03	4-01	0320-03		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych EI 30 o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.081
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=2.081	1	< D2 > 1.01*2.06						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						

[RMS 310]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6418

[RMS 954]
nz=1	1	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 955]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1795

[RMS 956]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0166

[RMS 932]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1873

[POZYCJA]
id=1886
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-03	4-01	0320-03		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych EI 60 o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro III : 			
wo=2.05	1	< D4 > 1,00*2,05*1						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						

[RMS 310]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5875

[RMS 1030]
nz=1	1	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 955]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0725

[RMS 956]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 932]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0082

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1845

[POZYCJA]
id=1862
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-03	4-01	0320-03		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie ościeżnic drzwi wewnętrznych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=2.05	1	< D3 > 1.00*2.05*1						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.05	1	< D3 > 1.00*2.05*1						
wo=2.05	1	< D5 > 1,00*2,05*1						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=2.05	1	1,00*2,05*1						

[RMS 310]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0
il=14.35

[RMS 989]
nz=3	1	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 955]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0
il=28.29

[RMS 956]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0656

[RMS 932]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0328

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.738

[POZYCJA]
id=1830
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe1310- z ościeżnicą1310- EI 301310- szklone szkłem bezpiecznym o gr. 4 + 4 mm1310- w kolorze istniejących drzwi p.poż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3.008
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=3.008	1	< D1 > 1.46*2.06						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=3.31	0	3.31
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9565

[RMS 1032]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=3.008

[RMS 941]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3008

[RMS 942]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9626

[RMS 943]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9344

[RMS 944]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5347

[RMS 933]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1504

[RMS 935]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1805

[POZYCJA]
id=1857
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne EI 301310- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone1310- w kolorze istniejących drzwi p.poż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2.081
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=2.081	1	< D2 > 1.01*2.06*1						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0613

[RMS 976]
nz=1	1	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 934]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0832

[RMS 935]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0416

[POZYCJA]
id=1860
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane pełne 1310- z otworami wentylacyjnymi1310- z siłownikiem i kontrolą dostępu1310- siłownik, kontrola dostępu w oddzielnym opracowaniu ( SAP i KD )1310- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=2.05	1	< D3 > 1.00*2.05*1						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.05	1	< D3 > 1.00*2.05*1						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.091

[RMS 1033]
nz=2	1	2.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 934]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[RMS 935]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[POZYCJA]
id=1858
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane pełne 1310- EI 601310- z siłownikiem i kontrolą dostepi1310- siłownik w oddzielnym opracowaniu ( SAP i Kd )1310- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone1310- w kolorze istniejących drzwi p.poż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=2.05	1	< D4 > 1,00*2,05*1						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0455

[RMS 1034]
nz=1	1	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 934]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 935]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[POZYCJA]
id=1887
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane pełne 1310- z siłownikiem i kontrolą dostępu1310- siłownik, kontrola dostępu w oddzielnym opracowaniu ( SAP i KD )1310- jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone1310- w kolorze brązowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.05	1	< D5 > 1.00*2.05*1						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0455

[RMS 1033]
nz=1	1	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 934]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 935]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[POZYCJA]
id=1831
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe1310- z ościeżnicą1310- zewnętrzne1310- pełne1310- malowane proszkowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2.081
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=2.081	1	< Dz > 1.01*2.06						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro II : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5748

[RMS 975]
nz=1	0	1.00
np=1
wa=0
wb=0
il=2.081

[RMS 941]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2081

[RMS 942]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7075

[RMS 943]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.405

[RMS 944]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3065

[RMS 933]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1041

[RMS 935]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1249

[ELEMENT 2]
na=Roboty posadzkarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1889
nu=1.4
cpv=45432100-5
wn=		

[POZYCJA]
id=1890
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-01	2-02	1118-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej 1310- przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=33.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.6

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=24.81	1	< hall 1/1 - gres > 24,81						
wo=8.46	1	< komunikacja 1/7 - gres > 8,46						

[RMS 310]
nz=0.2192	0	0.2192
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2928

[RMS 1035]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=158.0325

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3094

[RMS 1036]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=1891
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-11	2-02	1118-11		0
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej 1310- ułożenie posadzek z płytek gres trudnościeralnych, antypoślizgowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=33.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.6

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=24.81	1	< hall 1/1 - gres > 24,81						
wo=8.46	1	< komunikacja 1/7 - gres > 8,46						

[RMS 310]
nz=0.8354	0	0.8354
np=1
wa=0
wb=0
il=27.7938

[RMS 1037]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=33.9354

[RMS 1035]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=173.004

[RMS 1038]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.981

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1036]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8983

[POZYCJA]
id=1892
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-09	2-02	1120-09		0
na=Cokolik z płytek gres
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=46.911
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.6

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=34.982	1	(< hall 1/1 - gres > 24,81)*1.41						
wo=11.929	1	(< komunikacja 1/7 - gres > 8,46)*1.41						

[RMS 310]
nz=0.4522	0	0.4522
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2132

[RMS 1039]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=48.7874

[RMS 1035]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=48.7874

[RMS 1038]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6293

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1036]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3049

[ELEMENT 2]
na=Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1845
nu=1.5
cpv=45442100-8
wn=		

[POZYCJA]
id=1861
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-01	4-01	0705-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków1310- pasy o szerokości do 15 cm na murach z cegieł po wykonanych rozkuciach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=56.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=20.4	1	(1,00+2,05*2)*2*2						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro II : 			
wo=10.2	1	(1.00+2.05*2)*2*1						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=5	1	0.90+2.05*2						
wo=20.6	1	(1,05+2,05*2)*2*2						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=20.232

[RMS 986]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[RMS 987]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0562

[RMS 956]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2248

[RMS 932]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0562

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.562

[RMS 988]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.562

[POZYCJA]
id=1844
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=391.106
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.5

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=59.61	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86)						
wo=57.2	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2)						
wo=34.872	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45)						
wo=40.755	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2)						
wo=41.86	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2)						
ko=	Piętro II : 			
wo=38.527	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2)						
wo=25.96	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2)						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=16.874	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2)						
wo=19.765	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2)						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 0						
wo=17.87	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87						
wo=8.46	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46						
wo=6.18	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18						
wo=8.23	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23						
ko=	Piętro II : 			
wo=6.5	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50						
wo=3.198	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.825	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64						
wo=2.42	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1551

[RMS 964]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=117.3318

[RMS 933]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1899
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, zgodne z dokumentacją projektową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=391.106
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST.1.0.0./SST.1.0.5

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=59.61	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86)						
wo=57.2	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2)						
wo=34.872	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45)						
wo=40.755	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2)						
wo=41.86	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2)						
ko=	Piętro II : 			
wo=38.527	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2)						
wo=25.96	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2)						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=16.874	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2)						
wo=19.765	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2)						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 0						
wo=17.87	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87						
wo=8.46	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46						
wo=6.18	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18						
wo=8.23	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23						
ko=	Piętro II : 			
wo=6.5	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50						
wo=3.198	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.825	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64						
wo=2.42	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2885

[RMS 1048]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=86.0433

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0782

[RMS 1036]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1173

[POZYCJA]
id=1900
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=391.106
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=59.61	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86)						
wo=57.2	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2)						
wo=34.872	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45)						
wo=40.755	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2)						
wo=41.86	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2)						
ko=	Piętro II : 			
wo=38.527	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2)						
wo=25.96	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2)						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=16.874	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2)						
wo=19.765	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2)						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 0						
wo=17.87	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87						
wo=8.46	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46						
wo=6.18	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18						
wo=8.23	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23						
ko=	Piętro II : 			
wo=6.5	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50						
wo=3.198	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.825	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64						
wo=2.42	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0
il=94.8823

[RMS 932]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8331

[RMS 964]
nz=3	0	3.00
np=1
wa=0
wb=0
il=1173.318

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1050]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5644

[RMS 934]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8221

[RMS 1036]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2515

[POZYCJA]
id=1901
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1511-02 analogia	2-02	1511-02 analogia		0
na=Malowanie jednokrotne powierzchni gładkich farbą lateksową gruntującą systemową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=391.106
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.5

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=59.61	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86)						
wo=57.2	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2)						
wo=34.872	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45)						
wo=40.755	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2)						
wo=41.86	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2)						
ko=	Piętro II : 			
wo=38.527	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2)						
wo=25.96	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2)						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=16.874	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2)						
wo=19.765	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2)						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 0						
wo=17.87	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87						
wo=8.46	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46						
wo=6.18	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18						
wo=8.23	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23						
ko=	Piętro II : 			
wo=6.5	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50						
wo=3.198	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.825	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64						
wo=2.42	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.0892	0	0.0892
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8867

[RMS 1051]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=60.6214

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1036]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0782

[POZYCJA]
id=1902
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1511-01 analogia	2-02	1511-01 analogia		0
na=Malowanie dwukrotne powierzchni gładkich farbą lateksową nawierzchniową systemową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=335.423
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.5

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Ściany : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro I : 			
wo=59.61	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 3,00*(4,95*2+4,11+5,86)						
wo=57.2	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 3,25*(3,39*2+5,41*2)						
wo=34.872	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 3,25*(4,64*2+1,45)						
wo=40.755	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 3,25*(1,22*2+5,05*2)						
wo=41.86	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 3,25*(3,53*2+2,91*2)						
ko=	Piętro II : 			
wo=38.527	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 2,95*(4,36*2+2,17*2)						
wo=25.96	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 2,95*(1,06*2+3,34*2)						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=16.874	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 2,95*(1,07*2+1,79*2)						
wo=19.765	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2.95*(1.05*2+2.30*2)						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0.00						

[RMS 310]
nz=0.225	0	0.225
np=1
wa=0
wb=0
il=75.4702

[RMS 1052]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=58.0282

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1036]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1342

[POZYCJA]
id=1846
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych1310- sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=55.683
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.5

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Sufity : 			
ko=	Parter : 			
wo=0	1	0.00						
ko=	Piętro I : 			
wo=0	1	< pom. Nr 1/1 - hall > 0						
wo=17.87	1	< pom. Nr 1/2 - pokój biurowy > 17.87						
wo=8.46	1	< pom. Nr 1/7 - komunkacja > 8.46						
wo=6.18	1	< pom. Nr 1/7a - komunikacja > 6.18						
wo=8.23	1	< pom. Nr 1/8 - pom. techniczne > 8.23						
ko=	Piętro II : 			
wo=6.5	1	< pom. Nr 3/17 - pom.socjalne > 6.50						
wo=3.198	1	< pom. Nr 3/13 - komunikacja > 0,99*3,23						
ko=	Piętro III : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro IV : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro V : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VI : 			
wo=0	1	0,00						
ko=	Piętro VII : 			
wo=2.825	1	< pom. Nr 8/9 - komunikacja > 1,07*2,64						
wo=2.42	1	< pom. Nr 8/18 - korytarz > 2,42						
ko=	Piętro VIII : 			
wo=0	1	0,00						

[RMS 310]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6263

[RMS 965]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5935

[RMS 933]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1848
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 1310- podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=24.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.0.5

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Parter : 			
wo=24.81	1	< hall 1/1 - sufit podwieszany > 24.81						

[RMS 310]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3566

[RMS 965]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8476

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 935]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne - fundament pod agregat prądotwórczy
wa=0
kn=0	0	0
id=1867
nu=1.6
cpv=45100000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=1869
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 1310- przygotowanie terenu pod fundament agregatu prądotwórczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.001
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=0.001	1	(0,50+3,50+0,50)*(0,50+1,30+0,50)/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 310]
nz=35	0	35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0334

[RMS 1005]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 1006]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1007]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=1868
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-02	2-01	0125-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)1310- o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=10.35	1	(0.50+3.50+0.50)*(0.50+1.30+0.50)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 310]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5996

[POZYCJA]
id=1870
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym1310- fundament pod agregat prądotwórczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.948
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.1

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=1.948	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0,25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 310]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 1005]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1871
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m31310- na odkład w gruncie kat. III1310- przyjęto 90% całości wykopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.753
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=1.753	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.25*90%						

[RMS 310]
nz=0.1322	0	0.1322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2317

[RMS 1008]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1437

[POZYCJA]
id=1872
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy gł. do 1,5 m1310- ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)1310- przyjęto 10% całości wykopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.195
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=0.195	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.25*10%						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 310]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4488

[POZYCJA]
id=1876
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0281-02	2-02	0281-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Fundamenty pod maszyny :1310- podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 10 m2 1310- z zastosowaniem pompy do betonu1310- C 8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=7.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=7.79	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)						

[RMS 310]
nz=0.254438	0	0.254438
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9821

[RMS 1027]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7946

[RMS 1011]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 1012]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0701

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 935]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0101

[RMS 1013]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0639

[POZYCJA]
id=1878
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-09	2-02	0602-09		1
mpn=_1211
na=Fundamenty pod maszyny :1310- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome na chudym betonie1310- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 1310- pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=7.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=7.79	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)						

[RMS 310]
nz=0.0733	0	0.0733
np=1
wa=0
wb=0
il=0.571

[RMS 1016]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.337

[RMS 1017]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7265

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0093

[RMS 935]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=1879
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-10	2-02	0602-10		1
mpn=_1211
na=Fundamenty pod maszyny :1310- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome na chudym betonie1310- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 1310- druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.948
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=1.948	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0,25						

[RMS 310]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0662

[RMS 1017]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6818

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 934]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 935]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=1877
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0283-04	2-02	0283-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Fundamenty blokowe pod maszyny :1310- o objętości do 5 m3 1310- z zastosowaniem pompy do betonu1310- C 25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.185
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=3.185	1	3.50*1.30*0.70						

[RMS 310]
nz=7.1986	0	7.1986
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9275

[RMS 1028]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2487

[RMS 1014]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1338

[RMS 1011]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0605

[RMS 1015]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0159

[RMS 1012]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4778

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1013]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.223

[RMS 935]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0955

[POZYCJA]
id=1882
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Fundamenty pod maszyny :1310- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 1310- pręty stalowe - wskaźnikowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.382
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.3

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=0.382	1	3.50*1.30*0.70*120,00/1000						

[RMS 310]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3802

[RMS 1029]
nz=1020	0	1020.00
np=1
wa=0
wb=0
il=389.64

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1019]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6426

[RMS 1020]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2156

[RMS 1021]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[RMS 934]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3056

[RMS 935]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[POZYCJA]
id=1880
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Fundamenty pod maszyny :1310- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 1310- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 1310- pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=6.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=6.72	1	(3.50*2+1.30*2)*0.70						

[RMS 310]
nz=0.1095	0	0.1095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7358

[RMS 1016]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.352

[RMS 1017]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.688

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 935]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[POZYCJA]
id=1881
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Fundamenty pod maszyny :1310- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 1310- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 1310- druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=6.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=6.72	1	(3.50*2+1.30*2)*0.70						

[RMS 310]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3373

[RMS 1017]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.688

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 935]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=1883
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1913-01	2-02	1913-01		1
mpn=1211
na=Fundamenty pod maszyny :1310- oddylatowanie fundamentu od podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.4

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=9.6	1	(3.50*2+1.30*2)						

[RMS 310]
nz=0.7674	0	0.7674
np=1
wa=0
wb=0
il=7.367

[RMS 1022]
nz=0.319	0	0.319
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0624

[RMS 1023]
nz=13.154	0	13.154
np=1
wa=0
wb=0
il=126.2784

[RMS 1017]
nz=0.2672	0	0.2672
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5651

[RMS 1025]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 1026]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=14.784

[RMS 933]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 935]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2784

[POZYCJA]
id=1873
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV1310- głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m1310- przyjeto 10% calości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0.049
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=0.195	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.25*10%						
ko=	Minus objętość elementów konstrukcyjnych : 			
ko=	Chudy beton : 			
wo=-0.078	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.10*-1*10%						
ko=	Fundament betonowy : 			
wo=-0.068	1	3.50*1.30*0.15*-1*10%						

[RMS 310]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0599

[POZYCJA]
id=1874
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie mechaniczne wykopów 1310- z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III1310- przyjeto 90% całości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.438
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=1.753	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.25*90%						
ko=	Minus objętość elementów konstrukcyjnych : 			
ko=	Chudy beton : 			
wo=-0.701	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.10*-1*90%						
ko=	Fundament betonowy : 			
wo=-0.614	1	3.50*1.30*0.15*-1*90%						

[RMS 1009]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[POZYCJA]
id=1884
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0415-02	2-01	0415-02		1
mpn=1211
na=Rozplantowanie ręczne urobku pozostałego po zasypaniu wykopów1310- kat. gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2.435
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
ko=	Wykop mechaniczny : 			
wo=1.753	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.25*90%						
ko=	Wykop ręczny : 			
wo=0.195	1	(0.30+3.50+0.30)*(0.30+1.30+0.30)*0.25*10%						
ko=	Zasypka mechaniczna : 			
wo=0.438	1	0,438						
ko=	Zasypka ręczna : 			
wo=0.049	1	0,049						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 310]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8697

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0415-03	2-01	0415-03		1
mpn=1211
na=Rozplantowanie ręczne humusu1310- zdjętego przed rozpoczęciem wykopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1.552
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-1.0.0/SST-1.1.2

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg Projektu Budowlanego			
ko=	Do obliczeń przyjęto : 			
wo=1.552	1	(0.50+3.50+0.50)*(0.50+1.30+0.50)*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 310]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7174

[SUMA KONTROLNA]
b439a9 044258f771983e3f8 c7f1069