[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=0
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	5.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=BUDYNEK BIUROWY
ab=Stargard Szczeciński, ul. Pierwszej Brygady 35
ni=Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ai=73-110 Stargard Szczeciński, Pierwszej Brygady 35
br=SANITARNA:  WENTYLACJA POŻAROWA PIONOWEJ DROGI EWAKUACYJNEJ
dt=20.11.2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	            
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.25	1573656136
cw=20.25	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40213-02	4-02	40213-02		1
mpn=1211
na=Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 630 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	(0.6*0.6*0.25)*2						0		0

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0830-04	2-02	0830-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	(0.8*0.8)*2						0		0

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	(0.8*0.8)*2						0		0

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0726-01	4-01	0726-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej- scu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	(0.6*0.6)*2						0		0

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-03	4-01	1204-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	(0.6*0.6)*2						0		0

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - dla kratki nawiewnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.316
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.316	1	(1.58*0.8)*0.25						0		0

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0103-06	2-17	0103-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty modernizowane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20.5						0		0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie ZS-1000x1000-SO - obiekty modernizowane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka nawiewna ALWT-2-1580x800-AL9006/RM
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=12
pd=						0
na=Dostawa kompaktowej jednostki napowietrzającej - iSWAY-FC 1.24/AF, UP, BF BF (z systemem anty-frost, układem podwójnej czerpni, montażem na stopach big-foot) z układem regulacyjnym + Tablica sygnalizacyjno-sterująca TSS-1
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-08	2-17	0205-08		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej jednostki napowietrzającej - iSWAY-FC 1.24/AF, UP, BF
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0209-07	2-17	0209-07		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 4000 mm - obiekty modernizowane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0209-06	2-17	0209-06		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 3600 mm - obiekty modernizowane
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0211-01	2-17	0211-01		1
mpn=_1211
na=Amortyzatory/stopy pod jednostkę nawiewną - obiekty modernizowane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0201-04	7-08	0201-04		1
mpn=_1211
na=Montaż systemu sterowania układu mechanicznego nadciśnieniowego nawiewu pożarowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0312-02	2-16	0312-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwuwarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej o gr. 80 mm - kanały wen- tylacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20.5						0		0

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-12	2-16	0601-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - kanały wentylacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=20.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20.5						0		0

